
**2021大赛标准赛赛道图案和材质说明**

下列图案和材质都可能在比赛中出现。下图仅作参考。比赛中图案颜色不会改变，图案花纹不固定。台阶、独木桥、回型坑的位置不固定。



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 外观 | 厂家联系方式 | 尺寸 | 数量 |
| 1 | 支架与横杆 |  | 京东链接：  https://item.jd.com/22138575982.html#crumb-wrap | 高:支架+横杆=150mm  横杆长:570mm  组装后可支撑  600\*600mm的板材 | 最小数量—  支架: 28根  横杆: 36条 |
| 2 | 环氧板 | C:\Users\SUPER_~1\AppData\Local\Temp\1618282831(1).png | 京东链接：  https://item.jd.com/71876436061.html  客服电话: 18761135591 | 600\*600\*100mm | 标准板  (1,3,4,5,8,9,10,12,13): 9块 |
|  | 200\*600\*100mm | 长条板(7): 1块 |
|  | 方孔尺寸: 200\*200mm  详见左侧图纸 | 回型板(2): 1块 |
|  |  |  | 圆孔尺寸: 100mm  详见左侧图纸 | 开孔板(9): 1块 |
| 3 | 赛道图案 | (1) | 北京恒盛佳印图文设计有限公司  电话: 13910903986  微信: 同手机号 | 600\*600mm | 1 |
| 绿色（同台阶板的绿色）  CMYK值—C:100; M:0; Y:100; K:0  (2) | 见标准赛说明书 | 见标准赛说明书 |
| (3,4) | 600\*600mm | 2 |
| (5,6) | 600\*600mm | 2 |
| (8,19) | 600\*600mm | 2 |
| (9)  蓝色（同台阶板的蓝色）CMYK值—— C:100; M:0; Y:0; K:0  (12,13) | 见标准赛说明书 | 1 |
| 顶层 | 600\*600mm | 2 |
| 红色（同台阶板的红色）CMYK值—— C:0; M:100; Y:100; K:0 | 见标准赛说明书 | 见标准赛说明书 |